工程概况

原矿中Cu品位0.18%，Mo品位1.98%，原矿最大粒度500mm，含水量2%，含泥量2%，中等可碎性矿石，

矿石松散密度为t/m3，破碎产物粒度10mm，精矿含水率10%，磨矿细度-200目占75%，最终获得Cu精矿品位20.52%，回收率65.11%；Pb精矿品位58.91%，回收率90.01%。

工作制度

各车间年工作天数均为320天，其中，破碎车间为间断工作制度，一天三班，每班6h；磨浮车间为连续工作制度，一天三班，每班8h；精矿脱水车间为间断工作制度，一天一班，每班8h。

小时处理量

破碎车间：

磨浮车间：